Стандартная комплектация парусно-гребной шлюпки Ял-6
	№п/п
	Наименование
	Материал
	Количество
	Комментарии

	1
	Корпус шлюпки Ял-6
толщина корпуса 7-8 мм
с наружи и внутри гелькаут
	Стеклопластик
	
	Однокорпусный с имитацией набора

	2
	Банки
	Ель, сосна
	5
	Мачтовая банка усиленная по ширине с вырезом для мачты

	3
	Блоки плавучести
	
	2
	

	4
	Кильсон
	Ель, сосна
	1
	

	5
	Пиллерсы
	Ель, сосна
	5
	Установленные в степсы

	6
	Бортовые чаки
	Ель, сосна
	6
	

	7
	Баллер руля
	
	1
	

	8
	Румпель прямой
	Сталь 

	1
	Окрашен порошковой краской

	9
	Румпель изогнутый
	
	1
	Окрашен порошковой краской

	10
	Оковка киля
	Нерж. сталь
	1
	

	11
	Банкетки решотчатые
	Ель, сосна
	2
	

	12
	Слани
	Ель, сосна
	8
	

	13
	Мачта с роликом, верхней и нижней оковкой 5,5 м
	Ель, сосна
	1
	

	14
	Реек
	Ель, сосна
	1
	

	15
	Степс
	Сталь
	1
	Окр.пор.краской

	16
	Дужка на мачтовую банку
	Сталь
	1
	Окр.пор.краской

	17
	Кофельнагель
	Сталь
	2
	Окр.пор.краской

	18
	Оковка кофельнагеля
	Сталь
	2
	Окр.пор.краской

	19
	Вантпутенсы
	Сталь
	5
	Окр.пор.краской

	20
	Ванты
	Нер.трос 6мм
	2
	

	21
	Скоба для крепления вант
	Сталь
	2
	Оцинкованная

	22
	Утки
	Пластик
	4
	

	23
	Скоба шкотовая
	Сталь
	1
	Оцинкованная

	24
	Буксирное кольцо
	Сталь
	1
	Оцинкованная

	25
	Рым фалиня
	Сталь
	1
	Оцинкованная

	26
	Подуключины
	Сталь
	6
	Окр.пор.краской

	27
	Уключины
	Сталь
	6
	Окр.пор.краской

	28
	Фасонный разрезной обушок
	Сталь
	2
	Окр.пор.краской

	29
	Скоба кормовая
	Сталь
	1
	Окр.пор.краской

	30
	Галсовый гак
	Сталь
	1
	Окр.пор.краской

	31
	Парус 
	Дакрон
	Комплект
	

	32
	Вёсла вальковые 3,9 м
	Ель, сосна
	6
	Лак

	33
	Фалинь носовой 11 мм
	
	10 м
	П/пропилен

	34
	Фалинь кормовой 11 мм
	
	10 м
	П/пропилен

	35
	Фалинь якорный 19 мм
	
	30 м
	П/пропилен

	36
	Набор парусных канатов №1
	
	Комплект
	

	37
	Набор парусных канатов №2
	
	Комплект
	

	38
	Крюк отпорно двурог. 1,5м
	
	1
	

	39
	Флагшток
	Ель, сосна
	1
	Лак

	40
	Флаг «Андреевский»
	
	1
	

	41
	Обушок
	Сталь нерж.
	6
	

	42
	Пробка сливная
	Бронза, никель
	1
	

	
	
	
	
	



